附件：达州市通川区人民医院ICU旋臂吊桥及Y型输液器和干式热敏胶片询价采购项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 参数要求 | 型号 | 单价 | 备注 |
| 1 | 旋臂吊桥（干湿分离） | 个 | 1 | 1. 横梁长度：≥2800mm；2.主桥承重：≥400Kg、净载重量干塔≥150Kg，湿塔≥120Kg；3.水平旋转角度横臂：移动距离≥400mm，采用高承载轴承旋转，旋转角度≥340度，终端箱采用高承载轴承旋转，旋转角度≥340度；4. 刹车系统：气动刹车+机械阻尼刹车；5. 控制系统旋转/多功能灯颜色调节/多功能灯亮度调节；6. 置物平台：干塔：3平台600mm\*420mm (长\*宽)，2个可调湿塔：2平台550mm\*420mm(长\*宽)，1个可调。10X25的标准侧轨4根；7. 电源功率：~220V,60HZ；8. 电源插座：稳不落三孔电源插座19个，~220V/10A；9. 网络插口RJ-45 1个；9. 等电位接地：4个，与稳不落插座完美兼容；10. 输液泵架：长度800mm， 1根；11. 输液架：长度400mm， 1根 |  |  |  |
| 2 | 一次性使用袋式分液袋 | 套 | / | （Y型） 带针 |  |  |  |
| 3 | 一次性使用输液器 | 套 | / | （Y型） 带针 |  |  |  |
| 4 | 干式热敏胶片 | 张 | / | 14\*17  |  |  |  |
| 5 | 干式热敏胶片 | 张 | / | 10\*12 |  |  |  |
| 6 | 干式热敏胶片 | 张 | / | 8\*10 |  |  |  |

投标单位：

投标单位法人签字：